
广西壮族自治区水牛研究所共享实验室维修改造工程竞争性磋商公告

一、项目概况
1.项目名称：广西壮族自治区水牛研究所共享实验室维修改造工程

2.施工地点：广西水牛研究所科研楼二、三楼
3.业主单位：广西壮族自治区水牛研究所
    4.采购内容：完成科研楼共享实验室维修改造
5.技术标准与要求：

（1）本工程施工规范执行与本工程适用的现行国家、行业和地方规范、标准和规程等。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

（2）保修期至少12个月 ，质保期从验收合格后开始计算，质保期内出现质量问题由中标人免费修复。

（3）项目采购专用说明：本项目采用清单报价方式，潜在供应商应针对工程量清单中各分部分项工程分别报价；本合同采用固定总价的方式，投标人应对采购需求做出完整报价；合同签订后采购人支付50%预付款，自合同签订之日起50日历天内安装调试完毕并通过验收，工程验收合格后采购人支付至合同金额的97%，预留3%质保金，待质保期满后无息支付。
二、项目基本情况
采购需求：

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	最高限价（元）
	采购范围

	1
	广西壮族自治区水牛研究所共享实验室维修改造工程


	1
	项
	188868.63
	详见附件1工程量清单（清单中标注“▲”的内容为实质性要求，报价文件不满足实质性要求条款的视为投标无效）。


另下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1.送货上门，安装调试。

2.对于系统设备在使用过程中出现的问题，接到故障通知2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场维修；重大故障在48小时内修复，一般故障在24小时内修复。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。

3.质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对招标人进行回访，提供相关技术咨询和服务。（如“技术需求”另有要求，以“技术需求”相应要求为准）

4.提供免费培训服务，内容包括：日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。

三、供应商的资格要求：
1.本次磋商要求申请人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；国内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务；具备建筑装饰装修工程专业承包二级或以上资质，且须具有有效的安全生产许可证等资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与项目采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包。

四、报名截止时间、开标时间和地点
1.报名截止时间：2026年 9 月 28日 18  时 00分

2.报名方式：与项目联系人报名确认
地点：南宁市兴宁区邕武路24-1号办公楼103办公室
逾期送达或未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝。
开标时间：2026年9月 29 日 9 时30 分截标后（北京时间）
开标地点：南宁市兴宁区邕武路24-1号4楼会议室

供应商的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、网上查询：
广西壮族自治区水牛研究所官网（http://www.gxbri.com/）。
六、联系事项：
评审方法与响应文件格式详见附件，未尽事宜联系项目联系人。
采购人：广西壮族自治区水牛研究所
项目联系人：谢工  联系方式：18377380101
附件1：工程量清单

附件2：评审方法
附件3：其他需要提供的材料
                                  广西壮族自治区水牛研究所

                                 2026年9月22日

附件1：工程量清单
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附件:2
评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将以磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、企业资信、人员配备、类似业绩、编制方案等方面内容按百分制打分。其中价格分30分、技术分50分、企业信誉及业绩分20分。评定方法如下：
    （一）采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………30分
价格分计算公式：
各竞标人有效最低评标价
某投标人价格分 =                         ×30分
某竞标人评标价
注：本项目的有效报价范围为【上限为188868.63元】超出有效报价范围的做无效标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………50分
磋商小组根据以下评定标准，集体讨论确定各投标人的具体档次，然后在相应档次内独立打分

（1）主要施工方法（满分10分）

优（10分）各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

良（8分）各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导具体施工并确保安全。

中（6分）各主要分部施工方法符合项目实际，有施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导施工并确保安全。

差（3分）各主要分部施工方法不符合项目实际，有施工技术方案，工艺一般，不能指导具体施工并确保安全。

（2）拟投入的主要施工机械、设备计划（满分10分）

优（10分）投入的施工机械、设备有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

良（8分）投入的施工机械、设备有详细的组织计划但计划一般，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

中（6分）投入的施工机械、设备有组织计划但计划一般，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需要。

差（3分）投入的施工机械、设备无组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排不合理，不满足施工需要。

（3）劳动力安排计划（满分10分）

优（10分）各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

良（8分）各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

中（6分）各主要施工工序只有劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

差（3分）各主要施工工序无劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不满足施工需要。

（4）工程施工的重点和难点及保证措施（满分10分）

优（10分）针对本工程的特点，详细阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理、可行。

良（8分）针对本工程的特点，阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理。

中（6分）简单阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法一般。

差（3分）未阐述本工程的重点和难点，无解决重点和难点问题的方法。
（5）施工总平面布置图（满分10分）
优（10分）有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

良（8分）有施工总平面布置图，安排一般，符合本项目施工实际要求。

中（6分）有施工总平面布置图，基本符合本项目施工实际要求。

差（3分）有施工总平面布置图，但不符合本项目施工实际要求。

3、企业信誉及业绩分………………………………………………………………………………20分

供应商自2023年1月1日至竞标截止日期，完成过合同金额为18万元及以上的类似项目的每个得2分，满分20分。提供合同或中标（或成交）通知书复印件加盖投标人公章

（三）总得分=1+2+3

（四）成交候选人推荐原则

磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。
附件3 其他需要提供的材料
1、响应函（格式见附件）（必须提供）；
（1）响 应 函 （格 式）
致：广西壮族自治区水牛研究所  
根据贵方                           磋商文件，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                             （供应商名称），提交响应文件正本一份，副本肆份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、按磋商文件服务采购需求和竞标报价表：
竞标报价（大写）              元人民币（￥           ）；
2、我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。
3、我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4、响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。
5、保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
6、如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
与本磋商有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            电话、传真：            。
开户名称：                                        ，
开户银行：                               　       ，
账号：                                   　　　   ，
供应商（公章，自然人除外）：                                              。
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：
磋商日期：                              ， 
注：响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。
　⑵、磋商报价表（格式）
	项号
	服务项目
	数量
	服务内容
	服务期
	备注

	1
	广西壮族自治区水牛研究所共享实验室维修改造工程


	1项
	按《服务采购需求》的要求完成所有服务内容。
	
	

	磋商总报价：竞标报价（大写）：                      （￥           ）


说明：⑴ 根据竞争性磋商文件服务采购需求内容自行填写磋商总报价。

⑵ 磋商报价包含应包括本次采购范围内的服务价款、服务所用耗材、人工费、管理费用、专用工具、专用设备、保险、报送、验收、维护等全部费用，竞标人综合考虑在报价中。
供应商（公章）：                                         
法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：                    
　

　2、供应商的法定代表人或负责人或自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；
3、供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
附件：            
授权委托书
致： 广西壮族自治区水牛研究所
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。
供应商（公章）：                                      
法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日
附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件。
4、供应商的法人营业执照等证明文件（必须提供）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”。
5、供应商资质证书副本复印件（若有）；

6、供应商针对本项目的服务承诺方案（必须提供）；
7、供应商可结合本项目的特点视自身情况自行提交相关证明材料。   
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