
广西壮族自治区水牛研究所共享实验室维修改造工程竞争性磋商公告

一、项目概况
1.项目名称：广西壮族自治区水牛研究所共享实验室维修改造工程

2.施工地点：广西水牛研究所科研楼二、三楼
3.业主单位：广西壮族自治区水牛研究所
    4.采购内容：完成科研楼共享实验室维修改造
5.技术标准与要求：

（1）本工程施工规范执行与本工程适用的现行国家、行业和地方规范、标准和规程等。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

（2）保修期至少12个月 ，质保期从验收合格后开始计算，质保期内出现质量问题由中标人免费修复。

（3）项目采购专用说明：本项目采用清单报价方式，潜在供应商应针对工程量清单中各分部分项工程分别报价；本合同采用固定总价的方式，投标人应对采购需求做出完整报价；合同签订后采购人支付50%预付款，自合同签订之日起50日历天内安装调试完毕并通过验收，工程验收合格后采购人支付至合同金额的97%，预留3%质保金，待质保期满后无息支付。
二、项目基本情况
采购需求：

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	最高限价（元）
	采购范围

	1
	广西壮族自治区水牛研究所共享实验室维修改造工程


	1
	项
	188868.63
	详见附件1工程量清单（清单中标注“▲”的内容为实质性要求，报价文件不满足实质性要求条款的视为投标无效）。


另下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1.送货上门，安装调试。

2.对于系统设备在使用过程中出现的问题，接到故障通知2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场维修；重大故障在48小时内修复，一般故障在24小时内修复。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。

3.质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对招标人进行回访，提供相关技术咨询和服务。（如“技术需求”另有要求，以“技术需求”相应要求为准）

4.提供免费培训服务，内容包括：日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。

三、供应商的资格要求：
1.本次磋商要求申请人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；国内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务；具备建筑装饰装修工程专业承包二级或以上资质，且须具有有效的安全生产许可证等资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与项目采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包。

四、报名截止时间、开标时间和地点
1.报名截止时间：2026年 9 月 28日 18  时 00分

2.报名方式：与项目联系人报名确认
地点：南宁市兴宁区邕武路24-1号办公楼103办公室
逾期送达或未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝。
开标时间：2026年9月 29 日 9 时30 分截标后（北京时间）
开标地点：南宁市兴宁区邕武路24-1号4楼会议室

供应商的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、网上查询：
广西壮族自治区水牛研究所官网（http://www.gxbri.com/）。
六、联系事项：
评审方法与响应文件格式详见附件，未尽事宜联系项目联系人。
采购人：广西壮族自治区水牛研究所
项目联系人：谢工  联系方式：18377380101
附件1：工程量清单

附件2：评审方法
附件3：其他需要提供的材料
                                  广西壮族自治区水牛研究所

                                 2026年9月22日

附件1：工程量清单


[image: image1.emf]工程量清单.pdf


附件:2
评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将以磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、企业资信、人员配备、类似业绩、编制方案等方面内容按百分制打分。其中价格分30分、技术分50分、企业信誉及业绩分20分。评定方法如下：
    （一）采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………30分
价格分计算公式：
各竞标人有效最低评标价
某投标人价格分 =                         ×30分
某竞标人评标价
注：本项目的有效报价范围为【上限为188868.63元】超出有效报价范围的做无效标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………50分
磋商小组根据以下评定标准，集体讨论确定各投标人的具体档次，然后在相应档次内独立打分

（1）主要施工方法（满分10分）

优（10分）各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

良（8分）各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导具体施工并确保安全。

中（6分）各主要分部施工方法符合项目实际，有施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导施工并确保安全。

差（3分）各主要分部施工方法不符合项目实际，有施工技术方案，工艺一般，不能指导具体施工并确保安全。

（2）拟投入的主要施工机械、设备计划（满分10分）

优（10分）投入的施工机械、设备有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

良（8分）投入的施工机械、设备有详细的组织计划但计划一般，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

中（6分）投入的施工机械、设备有组织计划但计划一般，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需要。

差（3分）投入的施工机械、设备无组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排不合理，不满足施工需要。

（3）劳动力安排计划（满分10分）

优（10分）各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

良（8分）各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

中（6分）各主要施工工序只有劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

差（3分）各主要施工工序无劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不满足施工需要。

（4）工程施工的重点和难点及保证措施（满分10分）

优（10分）针对本工程的特点，详细阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理、可行。

良（8分）针对本工程的特点，阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理。

中（6分）简单阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法一般。

差（3分）未阐述本工程的重点和难点，无解决重点和难点问题的方法。
（5）施工总平面布置图（满分10分）
优（10分）有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

良（8分）有施工总平面布置图，安排一般，符合本项目施工实际要求。

中（6分）有施工总平面布置图，基本符合本项目施工实际要求。

差（3分）有施工总平面布置图，但不符合本项目施工实际要求。

3、企业信誉及业绩分………………………………………………………………………………20分

供应商自2023年1月1日至竞标截止日期，完成过合同金额为18万元及以上的类似项目的每个得2分，满分20分。提供合同或中标（或成交）通知书复印件加盖投标人公章

（三）总得分=1+2+3

（四）成交候选人推荐原则

磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。
附件3 其他需要提供的材料
1、响应函（格式见附件）（必须提供）；
（1）响 应 函 （格 式）
致：广西壮族自治区水牛研究所  
根据贵方                           磋商文件，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                             （供应商名称），提交响应文件正本一份，副本肆份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、按磋商文件服务采购需求和竞标报价表：
竞标报价（大写）              元人民币（￥           ）；
2、我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。
3、我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4、响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。
5、保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
6、如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
与本磋商有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            电话、传真：            。
开户名称：                                        ，
开户银行：                               　       ，
账号：                                   　　　   ，
供应商（公章，自然人除外）：                                              。
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：
磋商日期：                              ， 
注：响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。
　⑵、磋商报价表（格式）
	项号
	服务项目
	数量
	服务内容
	服务期
	备注

	1
	广西壮族自治区水牛研究所共享实验室维修改造工程


	1项
	按《服务采购需求》的要求完成所有服务内容。
	
	

	磋商总报价：竞标报价（大写）：                      （￥           ）


说明：⑴ 根据竞争性磋商文件服务采购需求内容自行填写磋商总报价。

⑵ 磋商报价包含应包括本次采购范围内的服务价款、服务所用耗材、人工费、管理费用、专用工具、专用设备、保险、报送、验收、维护等全部费用，竞标人综合考虑在报价中。
供应商（公章）：                                         
法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：                    
　

　2、供应商的法定代表人或负责人或自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；
3、供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
附件：            
授权委托书
致： 广西壮族自治区水牛研究所
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。
供应商（公章）：                                      
法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日
附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件。
4、供应商的法人营业执照等证明文件（必须提供）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”。
5、供应商资质证书副本复印件（若有）；

6、供应商针对本项目的服务承诺方案（必须提供）；
7、供应商可结合本项目的特点视自身情况自行提交相关证明材料。   
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广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 工程


招 标 工 程 量 清 单


广西壮族自治区水牛研究所招  标  人:
(单位盖章)


广西良锐工程咨询有限公司造价咨询人:
(单位盖章)


软件名称及版本号:博奥云计价软件


工程计价软件测评合格编号:2019J02 封-1







广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 工程


招 标 工 程 量 清 单


广西壮族自治区水牛研
究所


广西良锐工程咨询有限公
司招标人: 造价咨询人:


(单位盖章) (单位资质专用章)


法定代表人 法定代表人


或其授权人 : 或其授权人 :
(签字或盖章) (签字或盖章)


编制人: 复核人:
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)


编制时间: 复核时间:


扉-1







总  说  明


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第1页 共1页


   一、工程概况： 


名称：广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 


地点：广西南宁市 


二、预算包括范围： 


内容:包括实验室台柜装备、实验室基础改造等。 


三、编制依据： 


  1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；  


   


  2、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50854-50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订版）；    


  


  3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；   


 


  4、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；   


 


  5、本工程设计施工图及相关的标准、规范、技术资料；  


 


  6、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案；  


 


  7、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号)；  


 


  8、本项目采用简易计税法，增值税税率为3%；  


  


  9、材料价格采用2026年4月下《南宁建设工程造价信息》信息价(除税)，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格按参照
市场价。  


表-01







建设项目投标报价汇总表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第1页 共1页


序号 单项工程名称 金额(元)


其中:(元)


暂估价
安全文明 
施工费


        投标报价合计


表-02







单项工程投标报价汇总表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第1页 共1页


序号 单位工程名称 金额(元)


其中:(元)


暂估价
安全文明 
施工费


1.1 实验室台柜装备


1.2 实验基础改造


        投标报价合计
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单位工程投标报价汇总表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第1页 共1页


序号 汇总内容 金额(元) 备注


实验室台柜装备


1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计


 1.1 其中:暂估价


2 总价措施项目清单计价合计


 2.1 其中:安全文明施工费


3 其他项目清单计价合计


4 税前项目清单计价合计


5 规费、税金项目清单计价合计


 5.1 其中:增值税


6 工程总造价=1+2+3+4+5


实验基础改造


1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计


 1.1 其中:暂估价


2 总价措施项目清单计价合计


 2.1 其中:安全文明施工费


3 其他项目清单计价合计


4 税前项目清单计价合计


5 规费、税金项目清单计价合计


 5.1 其中:增值税


6 工程总造价=1+2+3+4+5


工程项目汇总


1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计


 1.1 其中:暂估价


2 总价措施项目清单计价合计


 2.1 其中:安全文明施工费


3 其他项目清单计价合计


4 税前项目清单计价合计


5 规费、税金项目清单计价合计


 5.1 其中:增值税


6 工程总造价=1+2+3+4+5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第1页 共6页


序
号


项目编码
项目名称及 


项目特征描述
计量 
单位


工程量


金额(元)


综合单价 合 价
其中： 
暂估价


实验室台柜装备


分部分项工程


实验室台柜装备


207食品研发室


1 011501001001 不锈钢台
尺寸：1500*600*800mm；结构材质：304
不锈钢钢结构


组 3


2 031004005001 不锈钢水盆
尺寸：500*400*300mm，304不锈钢钢结构


个 1


3 桂031004020001 感应水龙头
无接触感应出水


个 1


仪器共享展示实验平台


4 011501001002 抗酸碱实验边台
4000*750*850mm，钢木结构，12.7mm实芯
理化板台面,边沿加厚为25.4mm
一、钢结构:
1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经
二氧化碳焊接制作成C形钢支架、连接支
撑横梁采用60*40*1.2mm矩形钢管，表面
经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电
粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表
面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落
物撞击试验测试合格;框架静态承重>300
公斤;框架结构合理，灵活多变，稳定性
强，可按客户需求进行多种组合;主体钢
框架可直接悬挂柜体，无须破坏实验室墙
体与地面。
2、柜体采用18mm厚的优质环保型中纤
板，表面粘压优质1.0mm厚珍珠面防火
板，所有断面经PVC封边防水处理，四周
做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
3、铰链:采用优质全开式高质镀铬钢铰
链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即
可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过
程中无噪音，可自由开合五万次以上。
4、导轨:采用优质三节静音轨道，表面经
黑色EP0XY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩
自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉
出，方便存取物品。
5、拉手:采用专用模具一字型PVC暗拉
手，与面板融合为一体，使实验室在外观
上更加人性化，表面耐腐蚀。
6、可调地脚:专业模具组合式结构;可调
螺丝为M12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具
一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防
潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀。
二、12.7mm实芯理化板台面,边沿加厚为
25.4mm，为保证台面材料质量以及从环保
角度保障实验室人员健康，台面材料必须
符合以下技术参数及要求：
▲一、耐腐蚀性能


台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第2页 共6页


序
号


项目编码
项目名称及 


项目特征描述
计量 
单位


工程量


金额(元)


综合单价 合 价
其中： 
暂估价


台面理化板按照GB/T 17657-2022“人造
板及饰面人造板理化性能试验方法”的国
家标准检验，每种试剂必须要有覆盖玻璃
板和不覆盖两种测试结果，测试试剂为
1、硫酸（98%）2、硝酸（65%）3、盐酸
（37%）4、磷酸（85%）5、乙酸6、氢氟
酸（48%）7、溴甲烷等不少于130种实验
室常用化学试剂，测试结果均为5级标
准。（投标文件需提供第三方检测机构出
具的具有CMA标志的检测报告复印件，并
加盖投标人公章）。
▲二、物理性能
按照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造
板物理性能试验方法”的国家标准检验，
检测项目有：密度 、24h吸水率 、握螺
钉力 、耐光色牢度 、表面耐干热 、表
面耐湿热 、耐沸水性能 、拉抗强度等,
（投标文件需提供第三方检测机构出具的
具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖
投标人公章）。
▲三、防火性能检测
台面理化板符合GB 8624-2012建筑材料及
制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制
品的燃烧性能等级，B₁(B)级（投标文件需
提供第三方检测机构出具的具有CMA标志
的检测报告复印件，并加盖投标人公
章）。
四、环保和有害物质的检测
▲1、台面理化板按照GB/T35601-2024标
准72H挥发性有机化合物检测，苯、甲
苯、二甲苯、总挥发性有机化合物
（TVOC）的检测结果未检出，甲醛性能需
经GB/T39600-2021标准检验，甲醛释放量
≤0.025mg/m³，检测结果符合ENF级。可
溶性重金属-（铅、镉、铬、汞）总含量
需经GB/T35601-2024标准检测，检测结果
未检出。（投标文件需提供第三方检测机
构出具的具有CMA标志的检测报告复印
件，并加盖投标人公章）。
▲2、台面理化板按照GB/T40908-2021 的
标准检测，有机磷阻燃剂（TEPA、TCEP、
TDCPP、DDBPP、TOCP、TDBPP 实测结果为
未检出，按照AFPS GS 2019:01 PAK方式
检测多环芳香烃（PAHs），检测结果为未
检出。（投标文件需提供第三方检测机构
出具的具有CMA标志的检测报告复印件，
并加盖投标人公章）。
五、抗菌性能
▲1，台面理化板按照LY/T1926-2020“人
造板与竹制品抗菌性能检测与分级”的标
准进行抗菌性能检测： 金黄色葡萄球
菌、 大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、藤黄微
球菌，抗菌率达到99%以上，抗菌等级为
Ⅰ级强抗菌级，按照BS ISO 21702:2019
标准进行甲型流感病毒（H1N1）抗病毒活
性检测。（投标文件需提供第三方检测机
构出具的具有CMA标志的检测报告复印
件，并加盖投标人公章）。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第3页 共6页


序
号


项目编码
项目名称及 


项目特征描述
计量 
单位


工程量


金额(元)


综合单价 合 价
其中： 
暂估价


▲2、台面理化板按照GB/T1741-2020标准
进行防霉性能检测，检测菌种有黑曲霉
球毛壳霉 出芽短梗霉 绳状青霉 宛氏拟
青霉 绿色木霉 黄曲霉 桔青霉 土曲霉
大毛霉，检测结果耐霉菌性等级：0级 不
生长（投标文件需提供第三方检测机构出
具的具有CMA标志的检测报告复印件，并
加盖投标人公章）。


5 011501001003 抗酸碱实验角柜
1000*1000*850mm
钢木结构，12.7mm实芯理化板台面,边沿
加厚为25.4mm，其他技术参数要求同上抗
酸碱实验边台所描述


个 1


6 031004005002 实验室专用抗酸碱水槽
尺寸：500*400*300mm
采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，
耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残
水自然回流


个 1


7 桂031004020002 实验室专用三联水龙头
实验室专用，出水嘴为铜质尖嘴型，高
头、单口360°旋转，便于多用途使用，
可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用
管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷
涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内
有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水
水管


个 1


8 011501001004 抗酸碱实验边台
2600*750*850mm
钢木结构，12.7mm实芯理化板台面,边沿
加厚为25.4mm，其他技术参数要求同上抗
酸碱实验边台所描述


台 1


312洗消间


9 011501001005 抗酸碱实验边台
5000*750*850mm
钢木结构，12.7mm实芯理化板台面,边沿
加厚为25.4mm，其他技术参数要求同上抗
酸碱实验边台所描述


台 1


10 031004005003 实验室专用抗酸碱水槽
尺寸：500*400*300mm
采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，
耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残
水自然回流


个 2


11 桂031004020003 实验室专用三联水龙头
实验室专用，出水嘴为铜质尖嘴型，高
头、单口360°旋转，便于多用途使用，
可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用
管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷
涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内
有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水
水管


个 2


312纯水间


12 011501001006 抗酸碱实验边台
3400*750*850mm


台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第4页 共6页


序
号


项目编码
项目名称及 


项目特征描述
计量 
单位


工程量


金额(元)


综合单价 合 价
其中： 
暂估价


钢木结构，12.7mm实芯理化板台面,边沿
加厚为25.4mm，其他技术参数要求同上抗
酸碱实验边台所描述


13 031004005004 实验室专用抗酸碱水槽
尺寸：500*400*300mm
采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，
耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残
水自然回流


个 1


14 桂031004020004 实验室专用三联水龙头
实验室专用，出水嘴为铜质尖嘴型，高
头、单口360°旋转，便于多用途使用，
可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用
管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷
涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内
有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水
水管


个 1


311公共危化品室


15 011501001007 抗酸碱试剂柜
规格：900*450*1800mm，PP材质，耐酸碱
腐蚀，整体采用瓷白色PP（聚苯烯）板
材，经同色焊条作无缝焊接处理，保证柜
体坚固及密封性。
门铰链/把手：采用经过射出成型的PP材
质制成，耐腐蚀性强。


组 2


16 011501001008 危化品存储柜
外部尺寸：H1650*W1090*D460mm
层板：2板可调
门型：双门
1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之
间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热
源；
2、厚度1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接，
使用寿命更长，防火性更好；
3、柜门配有双钥匙，实现双人双锁安全
管理。


组 2


17 030108003001 排风系统（直排窗外）
含排风机一套、风阀、PVC排风管、排风
口、开关及配线、辅材、墙面开孔等费用


套 1


202-2天平室


18 011501001009 天平台
900*600*850mm
全钢结构，15mm陶瓷板台面


台 2


19 011501001010 周转台
全钢结构，12.7mm实芯理化板台面,边沿
加厚为25.4mm，其他技术参数要求同上抗
酸碱实验边台所描述


台 1


二层 206、207(3间)、208(2间)


20 030108003002 排风系统（直排窗外）
含排风机一套、风阀、PVC排风管、排风
口、开关及配线、辅材、墙面开孔等费用


套 6


实验室其他配套设施
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第5页 共6页


序
号


项目编码
项目名称及 


项目特征描述
计量 
单位


工程量


金额(元)


综合单价 合 价
其中： 
暂估价


21 030404035001 实验室专用台上立式插座
新安装台柜的钢制岛式插座，10A-16A，
含电源接线


组 18


22 050305010001 实验室专用凳
PU防静电凳面/可调升降


张 5.00


单价措施项目


实验基础改造


分部分项工程


0116 拆除工程


23 011614002001 实验台柜拆装
将实验室内实验台柜拆除搬出,地面施工
完成后复位重新搬回安装


m 77.00


24 011605001001 修复207室地砖
原有地面空鼓、损坏，需水泥砂浆、瓷砖
局部修复


㎡ 20.00


25 011605001002 拆除208室地胶
人工铲除，垃圾清理


㎡ 110.00


26 011606002001 拆除内走廊彩钢板隔断
人工拆除，清理，高度2.8米


㎡ 20.00


27 011601001001 砖墙拆除
人工拆除，拆除原有砖墙玻璃隔断,砖墙
1200mm高,玻璃尺寸920*1395mm,玻璃拆除
3块，清理，修复


㎡ 8.00


28 011614002002 拆除312室瓷砖边台 m 17.00


0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程


29 010605002001 净化型医用50mm厚玻镁彩钢板隔断
1、板50mm厚度，双面钢板厚度δ＝
0.426mm，中空玻镁板芯材，四周采用龙
骨包边，承重力强。
2、材料双面均平整光滑，抗碰撞、不产
尘、不易积尘、容易清洁。
3、具有强度高、耐冲击、抗震性能高、
防火隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀
性强的性能。
4、防火等级为A级材料能；
5、抗菌性能好，大肠杆菌、金黄色葡萄
球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌等抗
菌率达 99%
6、防霉性能好，长霉等级为0级
7、含L25角铝、五金配件、玻璃胶等


㎡ 35.00


30 030411002001 洁净固定槽铝
1、部位：墙板与楼地面连接节点，十
字、T字墙板连接节点等，φ8X70膨胀螺
栓@1000固定
2、50mm宽度，厚度1.0mm


m 45.00


31 011502001001 洁净阴角内圆弧
1、部位：墙板与墙板阴角、墙板与地板
阴角、墙面与吊顶阴角
2、R50mm，厚度1.0mm


m 70.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第6页 共6页


序
号


项目编码
项目名称及 


项目特征描述
计量 
单位


工程量


金额(元)


综合单价 合 价
其中： 
暂估价


3、5mm拉铆钉@300mm固定，详细做法参照
图纸大样


32 011502001002 洁净电泳铝合金内圆弧底座
1、部位：墙板与墙板阴角、墙板与地板
阴角、墙面与吊顶阴角，
2、详细做法参照图纸大样
3、品牌参考：华翱、博宇、易众


m 70.00


33 011502001003 铝型材内二通等连接点
铝型材


个 12


0109 屋面及防水工程


34 010903002001 墙面刷防水涂料
1.5mm厚聚合物水泥防水涂料


㎡ 7.00


0114 油漆、涂料、裱糊工程


35 011608002001 墙面旧腻子乳胶漆铲除 ㎡ 7.00


36 011406003001 墙面翻新满刮腻子
区域：207室、208室
1.喷刷涂料部位:内墙
2.腻子种类:腻子
3.涂料品种、喷刷遍数:二遍


㎡ 7.00


37 011407001001 墙面翻新喷刷乳胶漆
区域：207室、208室
1.喷刷涂料部位:内墙
2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆，一底两
面


㎡ 7.00


0111 楼地面装饰


38 011103001001 实验室专用自流平基层
区域：207室、208室
2.0mm厚，具有高流动性，高塑性的特点


㎡ 260.00


39 011103004001 PVC同质透心卷材地板
区域：207室、208室
1、PVC同质透心 卷材地板性
2、总厚度：2mm
3、踢脚线上墙150mm


㎡ 300.00


031001 给排水电气改造


40 031001006001 实验室水槽给排水
给水管、排水管安装，给水到位


项 1.00


41 030412006001 312室照明灯具安装
312室隔断一分为二间之后，照明灯具补
充一盏，含灯具、开关、线管


项 1.00


单价措施项目


     合    计


     ∑人工费


     ∑材料费


     ∑机械费


     ∑管理费


     ∑利  润
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总价措施项目清单与计价表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第1页 共1页


序 
号


项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%


) 
或标准


金 额(元) 备注


实验基础改造


1 桂011801001002 安全文明施工费


∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)


2 桂011801002002 检验试验配合费


3 桂011801003002 雨季施工增加费


4 桂011801004002 工程定位复测费


      合     计


注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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税前项目清单与计价表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第1页 共1页


序
号


项目编码
项目名称及项目特征 


描述
计量 
单位


工程量
金  额(元)


单价 合价


实验基础改造


1 010802001001 实验室不锈钢玻璃地弹门
1500*2100mm，双开
304拉丝不锈钢1.0厚度，10mm厚钢化玻璃


樘 1


2 030507005001 门禁系统
含密码、人脸识别功能


套 1


3 010802002001 净化型医用板双开门
1500*2100mm
门上带600*400透视固定窗,5mm厚度钢化玻璃
δ=50mmA级防火/耐酸碱腐蚀/易清洁，含不锈钢门
锁、合页等五金件


樘 1


4 010802002002 更改净化型医用板单开门方向
900*2100mm
人工拆除重装，含门铝型材、合页、五金配件


樘 1


5 010802002003 净化型医用板单开门
900*2100mm
门上带600*400透视固定窗,5mm厚度钢化玻璃
δ=50mmA级防火/耐酸碱腐蚀/易清洁，含不锈钢门
锁、合页等五金件


樘 1


6 010807001001 洁净固定透视窗
铝合金边框,5mm钢化玻璃


㎡ 2.00


7 010810001001 卷帘
规格按现场窗户尺寸适配


套 2


            合         计


注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
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规费、增值税计价表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第1页 共1页


序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)


实验室台柜装备


1 规费 1.1+1.2+1.3


1.1 社会保险费


∑(分部分项人工费+单价措施人工费)


1.1.1 养老保险费


1.1.2 失业保险费


1.1.3 医疗保险费


1.1.4 生育保险费


1.1.5 工伤保险费


1.2 住房公积金


1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)


2 税金


分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费
+其他项目费+税前项目费+规费


2.1 增值税


2.2 城市维护建设税


2.3 教育附加费


2.4 地方教育附加费


2.5 水利建设基金


实验基础改造


1 规费 1.1+1.2+1.3


1.1 社会保险费


∑(分部分项人工费+单价措施人工费)


1.1.1 养老保险费


1.1.2 失业保险费


1.1.3 医疗保险费


1.1.4 生育保险费


1.1.5 工伤保险费


1.2 住房公积金


1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)


2 税金


分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费
+其他项目费+税前项目费+规费


2.1 增值税


2.2 城市维护建设税


2.3 教育附加费


2.4 地方教育附加费


2.5 水利建设基金


       合          计
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主要材料及价格表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第1页 共3页


序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）


1 ◆人工◆


2 000301000 建筑装饰人工 元


3 B-R.1 拆除312室瓷砖边台 人工费 元


4 B-R.2 实验台柜拆装 人工费 元


5 R0101001 建筑综合工日(一类) 工日


6 ◆材料◆


7 014902001 角铝(综合) m


8 022705004 棉纱头 kg


9 022706004 白布 0.9m ㎡


10 030101001 铆钉(综合) 百个


11 030108001 自攻螺钉 百个


12 030124004 紧固螺钉 个


13 031345004 石料切割锯片 片


14 031347002 砂纸(木) 张


15 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t


16 040103001 白水泥(综合) t


17 040301001 砂(综合) 


18 040903001 石膏粉 kg


19 040904003 滑石粉 kg


20 052502006 锯木屑 


21 070501006 陶瓷地面砖 ㎡


22 072901007.1 PVC同质透心卷材地板 ㎡


23 090508012 包角彩板 ㎡


24 091103002.1 净化型医用50mm厚玻镁彩钢板隔断 ㎡


25 120303001.1 洁净阴角内圆弧 m


26 120303001.2 洁净电泳铝合金内圆弧底座 m


27 120304001.1 洁净固定槽铝 m


28 130301001 乳胶漆 kg


29 130304002 水泥自流平粉料 kg


30 130312001 双飞粉 kg


31 130312002 大白粉 kg


32 130527001 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) kg


33 140910001 上光蜡 kg


34 143315001 羧甲基纤维素 kg


35 143536001 多功能水性界面剂 kg


36 144101005 建筑胶 kg


37 144102001 粘结剂 kg







主要材料及价格表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第2页 共3页


序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）


38 144108001 乳白胶 kg


39 144110002 202胶FSC-2 kg


40 144113002 玻璃胶 310g 支


41 341101001 水 


42 341508001 其他材料费 元


43 B-C.1 312室照明灯具安装 项


44 B-C.2 实验室水槽给排水 项


45 B-Z.1 铝型材内二通等连接点 元


46 ◆配合比◆


47 800102001 水泥砂浆 1∶1 


48 800102005 水泥砂浆 1∶3 


49 800102006 水泥砂浆 1∶4 


50 801101001 素水泥浆 


51 ◆主材◆


52 B-C.1 不锈钢水盆 个


53 B-C.2 实验室专用抗酸碱水槽 个


54 B-C.3 感应水龙头 个


55 B-C.4 实验室专用三联水龙头 个


56 B-Z.1 抗酸碱试剂柜 组


57 B-Z.2 排风系统（直排窗外） 主材费 元


58 B-Z.3 危化品存储柜 组


59 B-Z.4 实验室专用凳 主材费 张


60 B-Z.5 排风系统（直排窗外） 主材费 元


61 B-Z.5 抗酸碱实验台 元


62 B-Z.6 抗酸碱实验角柜 元


63 B-Z.7 抗酸碱实验边台 元


64 B-Z.8 抗酸碱实验边台 主材费 元


65 B-Z.9 抗酸碱实验边台 元


66 B-Z.10 周转台 台


67 B-Z.11 天平台 台


68 B-换.2 实验室专用台上电源插座 组


69 B-换.4 不锈钢台 组


70 ◆机械台班组成◆


71 000301001 机械台班人工费 元


72 341103001 电 kW.h


73 994701003 停滞费 元


74 994701004 折旧费 元







主要材料及价格表


工程名称:广西壮族自治区水牛研究所共享实验室基础改造项目 第3页 共3页


序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）


75 994701005 大修理费 元


76 994701006 经常修理费 元


77 994701007 安拆及场外运输费 元


78 ◆机械◆


79 990509001 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] 台班


80 992302001 石料切割机5.5KW以内 台班


81 992316001 电动打磨机 台班


82 994508001 电锤 520W 台班


83 994531001 反吸式除尘机[D2-FX1] 台班


84 994701001 其他机械费 元


85      合 计






