
广西壮族自治区水牛研究所实验室安防系统改造项目

竞争性磋商公告

一、项目概况
1.项目名称：广西壮族自治区水牛研究所实验室安防系统改造项目
2.施工地点：广西水牛研究所科研楼二楼

3.业主单位：广西壮族自治区水牛研究所
    4.采购内容：完成科研楼实验室安防系统升级改造
5.技术标准与要求：

（1）本项目应规范执行与本工程适用的现行国家、行业和地方规范、标准和规程等。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

（2）保修期12个月，质保期从验收合格后开始计算，质保期内出现质量问题由报价方免费修复。

（3）按合同及相关规范验收，要求一次验收合格。

二、采购需求
1.采购方式：竞争性磋商

2.采购内容：

	标的名称
	数量
	单位
	最高限价

（万元）
	备注

	广西壮族自治区水牛研究所实验室安防系统改造
	1
	项
	9.62
	具体要求详见附件采购需求，本项目不统一组织现场踏勘，投标人可联系项目联系人自行踏勘。


3. 采购数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

	一、项目要求及技术需求
	

	项

号
	采购

标的
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求
	推荐品牌

	1
	400万半球网络摄像机
	12
	台
	1.采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus（人形/车形检测）
2.采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

3.默认可输出400万（2560×1440）@25fps，最大可输出400万（2688×1520）@20fps

▲4、防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭；（投标时须提供公安部出具的检测报告）

▲5、支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于50dB，色彩饱和度不小于120%（实际试验环境照度：0.2lx，信噪比：50dB，色彩饱和度：144.9%）（投标时须提供公安部出具的检测报告）

▲6、环境照度不高于0.5lx，设备开启补光灯，镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时，设备可自动减弱画面模糊现象。（投标时须提供公安部出具的检测报告）

▲7、支持畸变矫正功能（LDC），开启畸变矫正功能后，输出图像的几何失真、画面畸变应减小；开启畸变矫正功能，几何失真应小于等于9.2%。（投标时须提供公安部出具的检测报告）

8.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

9.内置高效暖光补光灯，最大监控距离30米

10.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

11.支持ROI，AI H.264/H.265（超级AI编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境

12.内置麦克风

13.支持DC12V/PoE供电方式

14.支持IP67防护等级
	海康、大华

	2
	NVR
	1
	台
	1.可支持ONVIF、RTSP等协议的第三方摄像机接入；

2.支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；

▲3、支持不小于32路网络视频接入，网络性能接入不小于320Mbps，储存不小于320Mbps，转发不小于320Mbps（投标时须提供权威机构出具的检测报告）。

4.支持多种分辨率前端摄像机接入，最大支持12M；

5.支持4K解码，支持不少于32路视频回放； 

6.支持2路VGA，2路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出，支持HDMI异源输出； 

7.支持8个内置SATA接口，单盘容量支持8T； 

8.支持1路音频输入，2路输出，支持双向语音对讲功能
	海康、大华

	3
	企业级硬盘
	6
	台
	1.企业级硬盘

2.单盘容量：8TB；

3.缓存：256MB；

4.转速：7200RPM；

5.硬盘接口：SATA
	希捷、西部数据

	4
	人脸门禁机
	2
	台
	1.采用2.4英寸屏幕，屏幕显示分辨率达到320x240

2.采用 200万CMOS双目摄像头

3.采用红外补光，可有效降低环境光污染

▲4.支持1000个用户（最大支持不超过50个管理员）、1000张人脸、1000个密码、3000张卡、3000枚指纹、10万条记录

支持人脸、IC卡、密码、指纹等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。（投标时须提供权威机构出具的检测报告）

5.基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置

▲6.人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2s/人，可实现无感通行。（投标时须提供权威机构出具的检测报告或官网截图）

7.支持面部识别距离0.3m—1.5m；适应1.2m～2.0m身高范围（镜头安装高度1.4米）
8.支持多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私

9.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假

10.支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警、胁迫指纹报警
11.支持下发普通用户、VIP用户、巡逻用户、来宾用户、黑名单用户、其他用户

12.支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改

13.支持WEB考勤管理和本地考勤报表导出功能

14.支持门铃功能

15.支持手机web，操作简单，配置便捷

16.支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全

17.支持TCP/IP和Wi-Fi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP

18.支持在线升级，USB升级

▲19.适配平台：SmartPSS plus、云睿 、云联。（投标时须提供权威机构出具的检测报告或官网截图）
	海康、大华

	5
	人脸门禁机
	50
	台
	1.采用2.4英寸屏幕，屏幕显示分辨率达到320x240

2.采用 200万CMOS双目摄像头

3.采用红外补光，可有效降低环境光污染

▲4.支持1000个用户（最大支持不超过50个管理员）、1000张人脸、1000个密码、3000张卡、10万条记录。（投标时须提供权威机构出具的检测报告或官网截图）
5.支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式

▲6.基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置。（投标时须提供权威机构出具的检测报告或官网截图）
7.人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2s/人，可实现无感通行

8.支持面部识别距离0.3m—1.5m；适应1.2m～2.0m身高范围（镜头安装高度1.4米）
9.支持多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私

10.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假

11.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警

12.支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户
13.支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改

14.支持WEB考勤管理和本地考勤报表导出功能

15.支持门铃功能

16.支持手机web端，操作简单，配置便捷

17.支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全

18.支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP

19.支持在线升级、USB升级

▲20.适配平台：SmartPSS plus、云睿、云联。（投标时须提供权威机构出具的检测报告或官网截图）
	海康、大华

	6
	综合管理平台
	1
	台
	▲1.支持显示CPU、内存实时状态。（投标时须提供权威机构出具的检测报告）
▲2.支持自动校时等基础设置，自动开机、日志保存时间。（投标时须提供权威机构出具的检测报告）
▲3.支持≥20个角色管理、≥20个用户管理。（投标时须提供权威机构出具的检测报告）
4.支持视频、周界、门禁、对讲、停车场出入口、人体测温、访客、考勤、智慧用电、智能锁、园区测速、客流统计等业务功能；

5.支持接入路数：256路（各业务模块接入规格总和上限），1000路室内机；

6.支持停车场收费功能，可实现电子支付，无人值守；

▲7.支持窗口预览下1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟6种可选时间范围的录像即时回放。（投标时须提供权威机构出具的检测报告）
▲8.支持对接云联APP，支持设备本地128路上云，支持云联APP报警功能。（投标时须提供权威机构出具的检测报告）
9.支持设备解码能力：25路1080P；

10.产品功耗：≤15W，产品尺寸：320mm*270mm*54mm（宽*深*高)；

11.出厂自带键盘和鼠标套装；

12.支持1路VGA输出，2路HDMI输出，可接入3个显示器用于多业务管理；

13.支持分配多个客户端，实现远程访问；

14.硬件内存8G，256G SSD，可外接1块SATA硬盘

▲15.为方便统一管理整所安防系统，需对所内原有视频监控系统包含摄像机、NVR进行统一管理，通过同一套客户端/Web端完成全域设备的集中巡检与指挥调度。
	海康、大华

	7
	PoE交换机
	2
	台
	▲1.交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps。（投标时提供官网链接及截图证明。）

▲2.支持固化千兆电口≥10个，PoE端口≥8个。提供官网链接及截图证明

3.定档支持MAC表项≥2K。
4.工作温度：0℃～40℃。

▲5.支持防雷等级≥4kV（投标时提供官网链接及截图证明）。
6.单端口最大PoE供电功率30W，整机最大PoE供电功率80W

▲7.提供电信设备进网许可证复印件
	H3C、锐捷、华为

	8
	交换机
	2
	台
	▲1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，最大可用端口≥24个。

▲2.交换容量≥300Gbps，包转发率≥36Mpps。（投标时提供官网链接及截图证明）
▲3.工作温度0℃~45℃。（投标时提供官网链接及截图证明）
4.支持端口防雷等级≥6kV

5.支持电源防雷等级≥6kV

▲6.提供电信设备进网许可证证书复印件。

▲7.为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持8M（含8M）以上的端口缓存。（投标时提供官网链接及截图证明）
	H3C、锐捷、华为

	9
	电源线
	400
	米
	RVV2*1.0
	阳工、扬州中兴

	10
	网线
	13
	箱
	超五类非屏蔽双绞线
	扬州中兴、罗格朗

	11
	安装辅材
	1
	项
	PVC管120米，波纹管，水晶头等安装布线所需材料
	

	12
	系统集成
	1
	项
	项目设备安装调试，机房迁移等
	

	二、商务要求
	

	★报价要求
	1.供应商竞价时必须响应本文件的“项目要求及技术需求”，否则报价无效。

2.本项目为总价包干，磋商报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁、高空作业等各种费用，以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的费用，或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同约定的所有责任义务和一般风险等一切费用。

3.仅就项目需求表推荐品牌报价，其他品牌报价无效。

4.本项目产品均要求为国内生产组装，不接受进口产品。

	★交货时间

及地点
	1.交货时间：签订合同后 18 个日历日内完成所有货物包括软件硬件安装、调试，并交付使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

	★安装与验收
	1.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按报价人承诺进行。
2.验收：按照《项目要求及技术需求》的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。如所供货物与要求不符，采购人有权退货或要求成交供货商进行更换、补齐。因此造成逾期交货的，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交供应商承担。

	★售后服务

要求
	1.供应商提供的产品必须是未使用过的全新产品。

2.在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.有专业维修工程师提供服务，一旦发生故障，2小时内响应，24小时内解决故障，否则须在两个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

4.质保期届满后，成交供应商对货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

	★质保期
	1.整机在质保期内由中标供应商提供免费上门维修服务（节假日不休）。

2.质保期有国家标准的按国家标准执行，没有质保要求的质保不少于1 年，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。

	★付款方式
	合同签订后，采购人支付合同金额50%的预付款，成交供应商交货且安装调试完成并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到成交供应商发票之日起二十个工作日内，支付至合同金额的97%，预留3%质保金，待质保期满后无息支付。

	★合同签订
	1.合同签订期：自收到成交通知书之日起12日内。

2.合同签订地点：采购人指定地点。


三、供应商的资格要求：
1.本次招标要求投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，即在中华人民共和国国内依法注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力，经营范围满足本次采购服务，并在人员、资金等方面具备相应的能力。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.本项目不接受联合体投标，不允许分包。
四、报名截止时间、开标时间和地点
1.报名截止时间：2026年 9 月20日 15 时 00分

2.报名方式：与项目联系人报名确认
地点：南宁市兴宁区邕武路24-1号科研楼
逾期送达或未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝。
开标时间：2026年9月20日15时30分截标后（北京时间）
开标地点：南宁市兴宁区邕武路24-1号4楼会议室

供应商的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、网上查询：
广西壮族自治区水牛研究所官网（http://www.gxbri.com/）。
六、联系事项：
评审方法与响应文件格式详见附件，未尽事宜联系项目联系人。
采购人：广西壮族自治区水牛研究所
项目联系人：谢工  联系方式：19968156764
                                  广西壮族自治区水牛研究所

                                 2026年9月 11 日

附件1
评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将以磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、企业资信、人员配备、编制方案等方面内容按百分制打分。其中价格分30分、技术分50分、企业信誉20分。评定方法如下：

    （一）采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1. 价格分……………………………………………………………………………30分
价格分计算公式：
各竞标人有效最低评标价
某投标人价格分 =                         ×30分
某竞标人评标价
注：本项目的有效报价范围为【上限为9.62万元】，超出有效报价范围的作无效标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………50分
磋商小组根据以下评定标准，集体讨论确定各投标人的具体档次，然后在相应档次内独立打分

（1）设备性能（满分35分）

根据供应商对主要技术参数及性能（配置）要求中，标“▲”的技术参数响应情况进行评审，标“▲”的技术参数每项应答全部满足或优于得35分。不满足一项扣2分，不满足5项，本设备性能分35分将不得分。

注：须按照主要技术参数及性能（配置）要求，标“▲”的技术参数中要求投标时提供相关证明材料为准，且证明材料中产品品牌型号应与本项目响应产品的品牌型号相对应，否则不予认可。
（2）项目实施方案（满分5分）

根据供应商提供的项目实施方案（方案内容应包含但不限于设备的安装人员安排、安装调试措施、安装质量保证、试运行等方面）进行评审：

优秀(4-5）分：方案内容完整、思路清晰，提供网络拓扑图、点位核查表，各措施具体合理，切实可行；
    B.良好（3-4）分：方案内容较完整、思路较清晰，各措施较具体合理，较切实可行；

C.中等（2-3）分：方案内容基本完整、思路基本清晰，各措施基本合理，基本可行。

D.一般（1-2）分：方案内容一般、思路简单，各措施一般、无重点，可行性一般；

E.差（0-1）分：方案内容不完整、思路不清晰，各措施空泛、可行性差；

F.不提供方案不得分。

（3）技术培训及支持方案（满分5分）

根据供应商提供的技术培训及支持方案（内容应包含免费培训计划、技术培训资源安排、技术服务支撑、技术服务培训内容等）进行评审：

A.优秀(4-5）分：方案内容完整、思路清晰，各措施具体合理，切实可行；
B.良好（3-4）分：方案内容较完整、思路较清晰，各措施较具体合理，较切实可行；
C.中等（2-3）分：方案内容基本完整、思路基本清晰，各措施基本合理，基本可行。
D.一般（1-2）分：方案内容一般、思路简单，各措施一般、无重点，可行性一般；
E.差（0-1）分：方案内容不完整、思路不清晰，各措施空泛、可行性差；
F.不提供方案不得分。

（4）售后服务方案（满分5分）

根据供应商提供的售后服务方案（方案内容应包含但不限于项目的售后人员安排、服务承诺、故障响应、故障处理措施等服务措施，突发事件应急处理流程、故障响应时间承诺、应急事件响应制度，售后响应、售后维护、维修服务、硬件售后、定期回访等方面）进行评审：
A.优秀(4-5）分：方案内容完整、思路清晰，各措施具体合理，切实可行；
B.良好（3-4）分：方案内容较完整、思路较清晰，各措施较具体合理，较切实可行；
C.中等（2-3）分：方案内容基本完整、思路基本清晰，各措施基本合理，基本可行。
D.一般（1-2）分：方案内容一般、思路简单，各措施一般、无重点，可行性一般；
E.差（0-1）分：方案内容不完整、思路不清晰，各措施空泛、可行性差；
F.不提供方案不得分。
3.企业信誉及业绩分………………………………………………………………………………20分

（1）供应商自2023年1月1日至竞标截止日期，完成过合同金额为10万元及以上的类似项目的，每个得5分，满分10分。提供合同或中标（或成交）通知书复印件并加盖投标人公章。

（2）投标人或核心产品制造商获得质量技术监督部门颁发的标准化示范企业称号，得2分

（3）投标人或核心产品制造商获得质量技术监督部门颁发的关于先进质量管理方面的称号，得2分

（3）投标人或核心产品制造商具有AAA级及以上标准化良好行为证书，得2分

（4）投标人或核心产品制造商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得2分
（5）投标人或核心产品制造商具有ISO9001质量体系认证，得2分

（三）总得分=1+2+3

（四）成交候选人推荐原则

磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。
附件2

1.响应函（格式见附件）（必须提供）；
、响 应 函（格式）
致：广西壮族自治区水牛研究所  
根据贵方                           磋商文件，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                             （供应商名称），提交响应文件正本一份，副本二份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.按磋商文件服务采购需求和竞标报价表：
竞标报价（大写）              元人民币（￥           ）；
2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4.响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。
5.保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
6.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
与本磋商有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            电话、传真：            。
开户名称：                                        ，
开户银行：                               　       ，
账号：                                   　　　   ，
供应商（公章，自然人除外）：                                              。
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：
磋商日期：                              ， 
注：响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。
　⑵ 磋商报价表（格式）
	项号
	服务项目
	数量
	服务内容
	服务期
	备注

	1
	广西壮族自治区水牛研究所实验室安防系统改造

	1项
	按《采购需求》的要求完成所有服务内容。
	验收合格之日起12个月
	

	磋商总报价：竞标报价（大写）：                      （￥           ）


说明：⑴ 根据竞争性磋商文件服务采购需求内容自行填写磋商总报价。

⑵ 磋商报价应包括本次采购范围内的服务价款、服务所用耗材、人工费、管理费用、专用工具、专用设备、保险、报送、验收、维护等全部费用，竞标人综合考虑在报价中。
供应商（公章）：                                         
法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：                    
　

　2.供应商的法定代表人或负责人或自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
附件：            
授权委托书
致： 广西壮族自治区水牛研究所
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权，特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。
供应商（公章）：                                      
法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日
附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件。
4.供应商的法人营业执照等证明文件（必须提供）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；。
5.供应商资质证书副本复印件（若有）；

6.供应商针对本项目的服务承诺方案（必须提供）；
7.供应商可结合本项目的特点视自身情况自行提交相关证明材料。   

30

